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Informations supplémentaires
· Référence:MECA32D
· Type de Pompe:Auto-amorçante
· Ø du Raccord d’Aspiration (mm):Orifice 4
· Ø du Raccord de Refoulement (mm):Orifice 4
· Débit Maximum (L/min):530
· Débit Maximum (m3/h):13,8
· Pression (bar):1,5
· HMT (Hauteur Manométrique Totale):15
· Hauteur d’Aspiration Maximum (m):8
· Granulométrie (Ø trou de crépine) (mm):25
· Garniture Mécanique:Carbone en céramique
· Modèle du Moteur:DY27
· Type du Moteur:4 Temps Diesel
· Carburant :Diesel
· Capacité du Réservoir (L):3,2
· Autonomie Moyenne (hh:mm):03:36
· Dimensions LxlxH (mm):910 x 860 x 830
· Poids Net à Sec (kg):137
· Accessoires Standards Fournis:Crépine, raccords, colliers
· Chariot:De série
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Informations supplémentaires
· Référence:MECA25C
· Type de Pompe:Auto-amorçante
· Ø du Raccord d’Aspiration (mm):80
· Ø du Raccord de Refoulement (mm):80
· Débit Maximum (L/min):330
· Débit Maximum (m3/h):19,8
· Pression (bar):1,5
· HMT (Hauteur Manométrique Totale):15
· Hauteur d’Aspiration Maximum (m):8
· Granulométrie (Ø trou de crépine) (mm):25
· Garniture Mécanique:Carbone en céramique
· Modèle du Moteur:EX17
· Type du Moteur:4 Temps essence OHC
· Carburant :Essence sans plomb 95
· Capacité du Réservoir (L):3,6
· Autonomie Moyenne (hh:mm):04:00
· Dimensions LxlxH (mm):960 x 510 x 660
· Dimensions Emballage LxlxH (mm):960 x 600 x 810
· Poids Net à Sec (kg):58,5
· Poids Brut Emballé (kg):63,5
· Accessoires Standards Fournis:Crépine, raccords, colliers
· Chariot (en option):4NC
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